**П О Н У Д А**

за јавну набавку услуге одржавања јавне расвете на територији општине Љиг,

у 2017. години.

 **БРОЈ ПОНУДЕ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **ДАТУМ**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 У складу са вашим позивом 01 бр. 453-33/2017 од 20.02.2017. године, достављамо

следеће:

**ПОНУЂЕНА ЦЕНА:**

1. **Материјал потребан за одржавање објеката јавне расвете на територији општине Љиг**

 - замена сијалица 110 W, натријумова , грло Е27Н(на постојећу 125W пригушницу) са чишћењем стакла и сенила .................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - замена сијалица 70 W, натријумова .................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - замена сијалица 150 W, натријумова ......................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 -замена сијалица 250 W, натријумова .......................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - замена сијалица 400 W, натријумова ..................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 -замена пригушница 125 W .............................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 -замена пригушница 250 W ............................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - замена пригушница 400 W ............................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - замена упаљача 70 W ...............................................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - замена упаљача 150 W ..............................................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - замена упаљача 250 W ..............................................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - замена упаљача 400 W ......................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - бистро стакло 200 W .............................................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - сенило за натријумову стубну светиљку 125 W . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - грло Е-27, порцеланско .......................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - грло Е-40, порцеланско .......................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - скидање и прање протектора ................................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - поклопац за отвор стуба - мањи ........................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - поклопац за отвор стуба – већи ............................ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - светиљка ОПАЛО 1, 100 W, натријум ................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - светиљка ОПАЛО 3, 250 W, натријум ................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 - комплет натријумова светиљка 125 W

 (без сијалице) ........................................................ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

Стр 19

 - спојница подземна ∅ 25 ..................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - кабал PPOOB4 х 25 ................................................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./м.

 - контактор 63А-220V .............................................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - клеме ALC 6-35 ...................................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 - сноп AL 2х16 .......................................................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./ком.

 -замена упаљача 70-400 W.......................................\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

 -замена уклопног сата(наштелован за јавну расвету)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./ком.

**2. Рад аутодизалице** ................................................ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./час

**3. Рад монтера** .............................................................. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин./час

**4. Рад монтера са пењалицама и опасачима** .......... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./час

1. **Проналажење и утврђивање места квара**

 **на подземној мрежи** .................................................. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**дин./час

**6. Рад на утврђивању неисправности**

 **по позиву наручиоца, или пријави грађана** ....... **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**дин./час

**7. Рад на утврђивању неисправности**

 **у редовној шестомесечној контроли** ..................... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин./час

 **УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а**

 **УКУПНО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом**

 Цена се у току важења уговора о јавној набавци може променити само на основу обостране сагласности понуђача и наручиоца, уколико дође до драстичног повећања цене материјала.

 Комунална услуга одржавања јавне расвете вршиће се периодично, по захтеву наручиоца, или пријави грађана, осим за позицију под редним бројем 7. која спада у редовну контролу.

**НАЧИН И**

**УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:**  45 дана од дана испостављања рачуна

**РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ :** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарска дана од пријема захтева наручиоца, односно пријаве грађана.(не дуже од два календарска дана)

**ГАРАНТНИ РОК ЗА**

**УГРАЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ГАРАНТНИ РОК ЗА**

**ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Напомена:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.*

***Стр 20***